**Торгово-производственная компания Тел**: +7 (495) 255-45-05 **многоканальный**

**основана в 2014 году Сайт: www.arkhangelskiles.ru**

**Группа компаний "Архангельский Лес" E-mail: info@arkhangelskiles.ru**

**Доска, Брус, Вагонка, Половая доска, Имитация бруса, Блок-хаус, Планкен | ФАНЕРА: ФК, ФСФ, Ламинированная; OSB, ДВП, ДСП | УТЕПЛИТЕЛИ: Rockwool, Ursa | КРАСКИ МАСЛА ЛАКИ: Biofa, Tikkurila, Tikko, Сенеж... и многое другое.**

**ОТГРУЗКА СО СКЛАДОВ: 61-й км МКАД (Москва) и г. ХИМКИ (МО)**

**посетите наш сайт ArkhangelskiLes.Ru**

сайт: www.пиломатериалы.рф

ПАРКЕТ ЁЛОЧКА (ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ) РУБ/М2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФРАНЦУЗСКАЯ/ВЕНГЕРСКАЯ **ДУБ**  (длина под заказ, цена без покрытия) | | | | | |
| ТОЛЩИНА (ММ) | ДЛИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | СЕЛЕКТ | НАТУР | РУСТИК |
| **12 мм**  ламель 3мм + фанера 9мм | **400 - 1000** | **100** | 2100 | 1800 | 1500 |
| **120** | 2600 | 2200 | 1800 |
| **140** | 2800 | 2600 | 2150 |
| **16 мм**  ламель 4мм + фанера 12мм | **100** | 2600 | 2150 | 1800 |
| **120** | 3100 | 2600 | 2100 |
| **140** | 3200 | 2800 | 2250 |
| **21 мм**  ламель 6мм + фанера 15мм | **100** | 2900 | 2400 | 2000 |
| **120** | 3600 | 3100 | 2400 |
| **140** | 3900 | 3300 | 2600 |
| ФРАНЦУЗСКАЯ/ВЕНГЕРСКАЯ **АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ**  (тонирование масло/лак включено) | | | | | |
| ТОЛЩИНА (ММ) | ДЛИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | СЕЛЕКТ  (тонированный) | | |
| **Елочка (под заказ) 16мм**  ламель 4мм + фанера 12мм | **600/700** | **95** | 6200 | | |
| **115** | 6400 | | |
| **560 - 860** | **140** | 7500 | | |

* Влажность 8 ± 2**%**
* Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа
* Шип-паз по длине, торец - паз+шпонка, фаска с 4-х сторон, шлифовка поверхности
* сроки 3-4 недели

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ (РУБ/М2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДУБ** | | | | |
| ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | СЕЛЕКТ | НАТУР | РУСТИК |
| **16** **мм**  ламель 4мм + фанера 12мм  400-900мм - 40%, 1000-2000мм - 60% | **125** | 2050 | 1800 | 1500 |
| **145** | 2150 | 1900 | 1600 |
| **165** | 2250 | 2050 | 1650 |
| **185** | 2350 | 2150 | 1680 |
| ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | СЕЛЕКТ | НАТУР | РУСТИК |
| **12** **мм**  ламель 3мм + фанера 9мм  600-900мм - 30%, 1000-1400мм - 70% | **100** | 1600 | 1400 | 1200 |
| **120** | 2000 | 1700 | 1400 |
| **16** **мм**  ламель 4мм + фанера 12мм  600-1200мм - 30%, 1200-2800мм - 70% | **100** | 1940 | 1580 | 1300 |
| **120** | 2370 | 2000 | 1560 |
| **140** | 2470 | 2140 | 1680 |
| **160** | 2560 | 2220 | 1710 |
| **180** | 2650 | 2280 | 1740 |
| **200** |  | 2340 | 1780 |
| **220** |  | 2590 | 1910 |
| **240** |  | 2830 | 2000 |
| **21** **мм**  ламель 6мм + фанера 15мм  600-1200мм - 10%, 1200-2800мм - 90% | **100** | 2180 | 1830 | 1500 |
| **120** | 2780 | 2330 | 1800 |
| **140** | 2930 | 2490 | 1940 |
| **160** | 2960 | 2530 | 1980 |
| **180** | 3100 | 2610 | 2020 |
| **200** | 3330 | 2710 | 2060 |
| **220** |  | 3060 | 2220 |
| **240** |  | 3250 | 2320 |
| **280** |  |  | 2490 |
| **300** |  |  | 2760 |
| **АМЕРИКАНСКИЙ** **ОРЕХ** | | | | |
| ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | СЕЛЕКТ | НАТУР | РУСТИК |
| **15,5** **мм**  ламель 3,5мм + фанера 12мм 300-900мм - 50%, 1000-2000мм - 50% | **110** | 4300 | 4000 | 3500 |
| **140** | 4800 | 4400 | 3800 |
| **160** | 5300 | 5000 | 4500 |
| **ЯСЕНЬ** | | | | |
| ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | ПРАЙМ | СЕЛЕКТ | НАТУР |
| **16** **мм**  ламель 4мм + фанера 12мм  400-900мм - 40%, 1000-2000мм - 60% | **125** | 2100 | 1800 | 1600 |
| **145** | 2200 | 1900 | 1700 |

* Влажность 8 ± 2%
* Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности \* Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа
* Палубная укладка, шаг по длине 100мм \* Без покрытия

****

Тел: **+7 (495) 255-45-05** многоканальный

Сайт: www.arkhangelskiles.ru

E-mail: info@arkhangelskiles.ru